1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, iskele üstünde çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken kuralları ve alınacak önlemleri belirlemektir.

1. **KAPSAM**

Bu talimat, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde iskelede çalışan personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

1. **YASAL DAYANAK**

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

1. **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanacak bir terim bulunmamaktadır.

1. **SORUMLULAR**

Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

1. **UYGULAMA**

* İskelede çalışan personeller mutlaka iskelede işe başlamadan önce, kalasları, tijleri, çelik profilleri kontrol etmeden işe başlamamalıdır. İskelede bir sorun ile karşılaşıldığında mutlaka ilgililere haber verilmeli ve sorun çözülene kadar çalışma yapılmamalıdır.
* İskelenin montajı, demontajı ve iskele üzerinde çalışırken mutlaka gerekli kişisel koruyucular (baret, gözlük, emniyet kemeri, can halatları, iş ayakkabısı, eldiven) kullanılmalıdır.
* Yüksekte emniyet kemerleri can halatlarına bağlı olmadan çalışma yapmak kesinlikle yasaktır.
* Can halatları iskeleden bağımsız yerlere sağlam bir biçimde bağlanmalıdır.
* İskelede kesinlikle tırmanma yapılmamalı geçişleri iskele merdivenlerinden ya da uygun pencerelerden yapılmalıdır.
* Hiçbir şekilde iskele ekipmanları sökülmemelidir. (tijler, kelepçeler, çaprazlar)
* İskelede kalas üzerinde çalışma yapılmamalı, iskelenin kancalı orijinal metal platformları kullanılmalıdır.
* Hiçbir şekilde iskeleden aşağıya malzeme atılmamalı ve düşmesi engellenmelidir.
* İskeleye çekilen malzemelerin altından geçişler engellenmelidir. İskele altında çalışma olmamalıdır.
* İskele üzerinde kullanılan el aletlerinin düşmemesi için malzeme çantası kullanılmamalıdır.
* İskelede kullanılacak elektrikli el aletlerin topraklamalı, korumaları güvenli olmalıdır.
* İskelede kullanılan elektrik kablolarında kesinlikle kaçağa maruz verecek şekilde ekler olmamalı ve standartlara uygun olmalıdır.
* İskeleler üzerinde koşmak, zıplamak ve şakalaşmak kesinlikle yasaktır.
* İskeleler üzerine emniyetli geçişi engelleyecek malzeme ve malzeme artığı konulmamalıdır.
* İskele katlarından alet ve malzemelerin düşmesinin önlenmesi için, döşeme dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir eteklik konulacaktır. Etek tahtası ile döşeme arasında en fazla 1 cm boşluk olmalıdır.
* İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 cm’den dar olmayacaktır. Ayrıca korkulukları da bulunmalıdır.
* Metal platformlar bir üst kata taşınırken emniyet kemerleri bağlı şekilde en az iki kişi ile taşınmalıdır.
* İskele yakınında vinç veya benzeri makinelerin kullanılması halinde, yüklerin iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasına engel olacak tedbirler alınmalıdır.
* Gözlerinizi korumak için mutlaka gözlük kullanılmalıdır.
* Gece çalışmalarında aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda kesinlikle çalışma yapılmamalıdır.
* Halatlar yıprandığında değiştirilmelidir.
* Sağlık sorunu, psikolojik sorunları olanlar kesinlikle iskelede çalıştırılmamalıdır.
* Sigara izmaritlerini kesinlikle aşağıya atılmamalıdır, yangına sebebiyet verilmemelidir.
* Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda sigara, ateş ve kıvılcım çıkaran el aletleri ile kesinlikle yaklaşılmamalıdır.
* Döşeme üzerindeki boşlukları kapatan mantolama malzemelerin kırılma ve çıkma ihtimali göz önüne alınmalı ve dikkatli çalışılmalıdır.
* Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**