|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **T.C.****AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ****CİHAZ KULLANIM TALİMATI** | Doküman No  | : | TLM-009/1 |
| İlk Yayın Tarihi | : | 26.02.2024 |
| Revizyon Tarihi | : |  |
| Revizyon No | : | 00 |
| Sayfa | : | 1/1 |

|  |
| --- |
| **ETKİLEŞİMLİ TAHTA (AKILLI TAHTA) CİHAZI KULLANIM TALİMATI** |
| **Cihazı Adı** | **: ETKİLEŞİMLİ TAHTA (AKILLI TAHTA)** |
| **Cihazın Markası/Modeli** | **: VESTEL (163 İNCH) AKILLI TAHTA** |
| **Cihazın Seri Numarası** | **: 65499 IFE651/1 65499 IFE651/1** |
| **Cihazın Özellikleri** | **: ETKİLEŞİMLİ TAHTA (AKILLI TAHTA) VE EMAYE YAZI TAHTASI** |
| **Cihazın Kullanıldığı Birim :**  |
| 1 | **ETKİLEŞİMLİ TAHTA**” anahtarı her Öğretim Elemanına verilmelidir. Servis anahtarları (alttaki kilit) ise Birim idaresinde kalmalıdır. |
| 2 | **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** anahtarları öğrenciye kesinlikle verilmemelidir. |
| 3 | Kalem kullanıldıktan sonra **ETKİLEŞİMLİ TAHTA**’nın sürgülü kısmına atılmamalı, kalem tozunun **ETKİLEŞİMLİ TAHTA**’ya vereceği zarar düşünülerek temizliği sağlanmalıdır. |
| 4 | **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** ders bitiminde kapatma işlemleri yerine getirildikten sonra kullanan Öğretim Elemanı tarafından kilitlenmelidir.  |
| 5 | Alt yapı çalışmaları bitirilinceye kadar elektrik prizlerinin ve ara kabloların öğrenci güvenliğini tehdit etmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. |
| 6 | **ETKİLEŞİMLİ TAHTA**lara lisanssız program yüklenmemelidir. Yükleme yapılacak programlarda Birim Yönetiminden yardım istenecektir. |
| 7 | **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** ders aralarında ve öğle arasında kapalı tutulacaktır.  |
| 8 | **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** ile ilgili karşılaşılan sorunlarda Birim Yönetiminden yardım istenecektir. |
| 9 | Etkileşimli tahta yönetici şifresi, Birim Yönetimin bilgisi dahilinde Öğretim Elemanlarınca değiştirilmelidir.  |
| 10 | **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** uzun süre kullanılmayacaksa (alt yapı bitinceye kadar) güç kaynağından ayrılmalıdır. |
| 11 | Ürünü temizlerken dikkat edilmesi gereken hususlar; * **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** ürünü temizlenirken sistemin açık olmaması gerekmektedir.
* **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** yüzeyini temizlemek için yumuşak ve hafif nemli bez kullanılmalıdır.
* Ekranı temizlemek için kimyasal temizleyiciler kullanmamalıdır.
* Temizleyici madde, doğrudan **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** ürününe uygulanmamalıdır.
* **ETKİLEŞİMLİ TAHTA** kullanılırken ürünü nem, yüksek sıcaklık, ateş, direkt güneş ışığı ve toza maruz bırakılmamalıdır.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |