|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANKASTRE FIRIN CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | | | |
| **Cihazı Adı** | | **:** | Ankastre Fırın |
| **Cihazın Markası/Modeli** | | **:** | Beko / AFE 24000 S |
| **Cihazın Seri Numarası** | | **:** |  |
| **Cihazın Özellikleri** | | **:** | 6 adet fonksiyon seçeneğiyle sıcak hava üflemesi prensibine dayalı olarak yiyeceklerin pişirilmesini sağlar. |
| **Cihazın Kullanıldığı Birim** | | **:** | Beslenme ve Diyetetik Bölümü |
| **Cihazın Kullanımı** | |  |  |
| 1 | Fırının fişi prize takılır. | | |
| 2 | Fırının üstünde yer alan “sıcaklık fonksiyon” düğmesi çevrilerek istenilen sıcaklık derecesi ayarlanır. | | |
| 3 | Fırının üstünde yer alan “fonksiyon seçici” düğmesi çevrilerek istenilen fırın çalışma modu seçilir. | | |
| 4 | Fırında pişirmek için yapışmayan kaplamalı, uygun metal veya alüminyum kaplar veya ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılır. | | |
| 5 | Fırın tepsisi teleskobik raflara uygun şekilde yerleştirilir. | | |
| 6 | Pişirme işlemi sonunda “sıcaklık fonksiyon” düğmesi ve “fonksiyon seçici” düğmesi tekrar “0” konumuna getirilerek pişirme işlemi bitirilir. | | |
| 7 | Pişirme işlemi sonrasında fırın temizlenir. | | |
| 8 | Fırının fişi prizden çıkartılır. | | |