|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKSİYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | | | |
| **Cihazı Adı** | | **:** | Projeksiyon |
| **Cihazın Markası/Modeli** | | **:** | Canon |
| **Cihazın Seri Numarası** | | **:** | QGG100653A |
| **Cihazın Özellikleri** | | **:** | VGA desteği, Kullanıcı dostu kontrol paneli, 720P |
| **Cihazın Kullanıldığı Birim** | | **:** | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| 1 | Projeksiyon kurulu alanlarda ve seyyar projeksiyonlarda her cihaz için bir sorumlu belirlenecektir. | | |
| 2 | Projeksiyonu açmak için kumandadan ya da cihaz üzerinden “power” tuşuna bastıktan sonra cihazın ısınması ve görüntü alabilmek için bir müddet bekleyiniz. Cihaz ısınınca açılacaktır. | | |
| 3 | Cihaz açıldıktan sonra, cihazın bağlı olduğu ya da bağlayacağınız bilgisayarı açınız. | | |
| 4 | Projeksiyon cihazı çalışır durumdayken yeniden hareket ettirmeyiniz, bu işlemi sorumlu personelden yapmasını isteyiniz. Lambalar titreşime duyarlıdır, patlayabilir. | | |
| 5 | Projeksiyon cihazının bağlı bulunduğu bilgisayarlara sorumlu personelin izni olmadan program yüklenmemelidir. | | |
| 6 | Projeksiyon cihazını kapatmak için “off” tuşuna 2 kez basınız. Cihaz soğuyana kadar kapanmayacaktır. Cihazının tamamen kapanmadan, üzerindeki led ışıklar kapanmadan ve sesi tamamen kesilmeden fişini çekmeyiniz | | |
| 7 | Projeksiyon cihazının kurulumu ve bakımı teknik personeller tarafından yapılacaktır, hiçbir şekilde kurcalanmamalıdır. | | |
| 8 |  | | |
| 9 |  | | |
| 10 |  | | |