1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) kullanan çalışanın kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken kuralları ve alınacak önlemleri belirlemektir.

1. **KAPSAM**

Bu talimat, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde çalışan tüm personelin, kesintisiz güç kaynağı kullanımı esnasında sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

1. **YASAL DAYANAK**

Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

1. **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanacak bir terim bulunmamaktadır.

1. **SORUMLULAR**

Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde yetkili amirler ve çalışan ilgili tüm personel sorumludur.

1. **UYGULAMA**

* KGK sistemi uygulamadan önce tüm güvenlik bilgilerini ve işletim kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Gelecekte de kullanmak için bu el kitabını muhafaza etmeniz tavsiye edilir.
* KGK sistemini suya yakın ve nemli ortamlarda kurmayın.
* KGK sistemi doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı şekilde veya ısıtıcılara yakın kurmayın.
* KGK sistemini duvardan belli bir mesafe uzakta kurun. KGK’nın her iki tarafında yeterli boşluk bırakın, KGK havalandırma deliklerini tıkamayın. El kitabındaki talimatları izleyerek kurulum yapın.
* İçinde elektrik çarpma riski yüksek olduğu KGK kasasını lütfen açmayın.
* KGK güvenliğini sağlamak için, saç kurutma makinesi ya da elektrikli ısıtıcı gibi cihazlara bağlamayın.
* DİKKAT KGK içinde yüksek voltaj vardır. Kişisel güvenliğiniz için lütfen kendiniz tamir etmeyin. Eğer sorunuz olursa lütfen servis merkezi veya yetkili bayi ile görüşünüz.
* Aygıtı KGK’nın arka panelindeki prizlere takın.
* KGK’nın fişini prize takın.
* KGK’yı her zaman iki kutuplu, üç kablolu, topraklanmış bir kaynağa takın.
* KGK’ya ve bağlı cihaza güç uygulamak için KGK’nın ön panelindeki AÇMA/KAPATMA düğmesine basın.
* KGK toprak kablolarını geçici voltaj aygıtlarına bağlamak için bir toprak vidası içerir.
* Bir toprak kablosunu bağlamadan önce, KGK’nın şebeke elektriği ile bağlantısını kesin.
* Kesintisiz Güç Kaynağı kurulumu veya bakım onarımı yapan personel sosyal mesafeye, maske kullanılmasına, el, yüz, giyim hijyenine özen gösterecektir. İş sırasında kullanılan eldiven ve giysiler değiştirilip, yenileri kullanılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilecektir.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**