1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, marangoz işleri yapan çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken kuralları ve alınacak önlemleri belirlemektir.

1. **KAPSAM**

Bu talimat, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde marangoz işleri yapan personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

1. **YASAL DAYANAK**

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu, Makine Emniyeti Yönetmeliği, Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

1. **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanacak bir terim bulunmamaktadır.

1. **SORUMLULAR**

Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

1. **UYGULAMA**
* Emniyetle çalışmayı öğrenmeden, bir tezgâhta iş görme teşebbüsünde bulunmayınız. İşe başlamadan önce tezgahınızı kontrol ediniz.
* Bıçak ve şerit değiştirme işleminde, tezgâh motorunun durmasını bekleyiniz.
* Tezgahlar üzerindeki tüm koruyucular ile bıçak merdanesi ve daire testere üzerindeki koruyucuları kullanınız. Bakım için sökülen koruyucuları bakımdan sonra mutlaka yerine takınız. Koruyucusu olmayan tezgâhı çalıştırmayınız.
* Tezgâhta parçaların son kısımları işlenirken, uzun saplı iticileri kullanınız. 40 cm’den kısa parçaları bıçaklara bir itici ile sürünüz.
* Bilhassa kanal oyma ve lamba açma tezgahlarının kalem veya freze bıçakları bağlanan başlıkları tezgâha sağlam bir şekilde tespit edilen koruyucularla örtünüz.
* Biçme esnasında çıkan talaş ve tozu tezgâh önünde biriktirmeyiniz.
* Biçilen tahta ve kalasları biçme yerinden uzaklaştırınız ve uygun bir şekilde istif ediniz.
* Şerit testerelerini daima gergin tutunuz. Germe tertibatı ile ayarlayınız.
* Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi tezgâhın motorunu durdurmadan testereye el sürmeyiniz.
* Daire ve şerit testereleri kullanmadan önce kontrol ediniz. Arızalı ve çatlak olanları kullanmayınız.
* Daire testerenin üstü ve etrafını mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen koruyucu ile örtünüz. Testerenin tabla altındaki kısmını da muhafaza altında tutunuz.
* Tezgâhta çalışırken sohbet etmeyiniz.
* Atölyede sigara içmeyiniz.
* Rende, keser, iskarpile ve el testeresi gibi kesici aletlerin ağız kısımlarını keskin tutunuz. Kullanırken çok dikkat ediniz.
* Masada çalışırken işleri, masa mengenesi veya el mengenesi ile sabitleştirdikten sonra yapınız.
* Kesici ağızları tezgâhta bileyiniz.
* Gereğinden fazla aleti masa üzerinde bulundurmayınız, işin bitiminde temizleyip yerine koyunuz.
* Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantılarını en az bir muayene ve kontrol ediniz.
* Tezgahlarda çalışırken uygun gözlük, yüz siperi ve toz maskesi kullanınız.
* Tezgâh tamamen durmadan, tezgah üzerinde hiçbir ayar yapmayınız.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**