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	TÜP NO :
	
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜP İÇERİĞİ KONTROLÜ
(İlgili Firma Bakım/Dolum ve Hizmet Fatura bilgilerine göre işlenecektir.)
	(1) (Aylık YSC Kontrol Talimatına göre YSC'larından sorumlu personel tarafından yapılacak Kontroller)

	
CİNSİ :
	
	
(2) Manometre Durumu
	(3) Püskürtme Hortum Tertibatı
	(4)
Genel Deformasyon Korozyon
	(4)
Sızdırma veya Tıkanıklık
	(5)
Uyarı Levhaları
	(6)
Tetik Sistemi Emniyet Ventil
	(7)
YSC Yerleşim Yeri ve Şekli
	
Aylık Kontrol Yapan Sorumlu Personel

	
YERİ      :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
AYLAR
	AYLIK KONTROL TARİHİ
	
İLK DOLUM TARİHİ
	1.
KONTROL BANDROL TARİHİ
	2.
KONTROL BANDROL TARİHİ
	3.
KONTROL BANDROL TARİHİ
	TEKRAR DOLUM TARİHİ
	
Uygun
	
Uygun Değil
	
Uygun
	
Uygun Değil
	
Var
	
Yok
	
Var
	
Yok
	
Var
	
Yok
	
Var
	
Yok
	
Uygun
	
Uygun Değil
	
Adı Soyadı İmza

	OCAK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ŞUBAT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MART
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NİSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAYIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HAZİRAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TEMMUZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AĞUSTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EYLÜL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EKİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KASIM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARALIK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AYLIK KONTROL TALİMATI
(1) Yangın söndürme cihazının kontrolü her ayın 1’inde olmak üzere sorumlu personel tarafından ayda 1 defa yapılır
(2) Yangın söndürme cihazı manometresi kontrol edilir. Standart 18 Atü basınçta olmalıdır. Monometresi düşmüş olan tüp dolum için ilgili firmaya gönderilir.
(3) Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir deforme olanların değiştirilmesi sağlanır.
(4) Yangın söndürme cihazı mühürü kontrol edilir. Kopuksa derhal kontrol ve dolumu için satıcı firmaya gönderilip tamiri veya dolumu yapılması sağlanır.
(4) Söndürücünün belirgin bir biçimde hasar görmediği, korozyona uğramadığı, sızdırmadığı veya bir meme tıkanıklığı bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
(5) Uyarıcı levhaların kontrolü yapılır. Eksik olanlar tamamlanır, Tüp numaraları kontrol edilir. Eksik olanlar tamamlanır.
(6) YSC Tetik sisteminde emniyet ventili bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
(7) YSC'nin Güneş ve Nemden korunacak şekilde, asma halkası ile 90 cm yükseklikte uygun biçimde asılı olup olmadığı kontrol edilir.
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