|  |
| --- |
| Talimat No: İSG 12Yayın Tarihi:01.03.2024Sayfa No: 1/2 |



**AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ**

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

**YANGIN DOLABI KULLANIM TALİMATI**

**(SULU SİSTEM-1 ve SULU SİSTEM-2)**

**1. AMAÇ:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, fiili olarak gerçekleştirilen iş ve eylemin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi esnasında çalışanın kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde tüm birimlerde bulunan yangın dolaplarının doğru bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULUKLAR:** Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yerleşkelerinde bulunan birim amirleri ve çalışan tüm personel sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**TS EN 671-1 SULU SİSTEM**

**YARI SERT YUVARLAK HORTUMLU**

**YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI**

**1.** Yangını ihbar et **(110 Yangın İhbar-112 Acil)**

**2.** Telaşlanmayın.

**3.** Yangın bölgesinin ( Gerekirse binanın) elektriğini kesin.

**4.** Dolabın kapağını açın.

**5.** Vana açık ise hortumun içinde tazyikli su vardır. Kapalı ise vanayı açın.

**6.** Ayarlı sis nozulunu ok yönünde çevirerek istediğiniz ( düz veya sisleme ) konumuna getiriniz.

**7.** Yangın bölgesine güvenli bir mesafede yaklaşarak suyu yanan yüzeye gezdirin.

**8.** Yangının söndüğünden emin olunca nozulu ters yönde çevirerek kapatın.

**9.** Hortumu makaraya sarın.

**10.** Elektrik, metal ve sıvı yangınlara su ile müdahale etmeyin.

**11.** Yangın hortumlarını yangın dışında kullanmayın.

**TS EN 671-2 YASSI (İTFAİYE TİPİ)**

**KATLANABİLİR BEZ HORTUMLU**

 **YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI**

**1.** Yangını ihbar et **(110 Yangın İhbar-112 Acil)**

**2.** Telaşlanmayın

**3**. Yangın bölgesinin ( Gerekirse binanın ) elektriğini kesin

**4**. Dolabın kapağını açıp hortum makarasını dışarıya çevirin

**5**. Hortum rekoru vanaya takılı değil ise tırnakları karşılıklı yerine yerleştirip sonuna kadar çevirip takın

**6**. Diğer rekoru da aynı şekilde nozula ( Lansı ) takın

**7**. Hortum eklemek gerekiyorsa son hortum rekoruna nozulu ( Lansı ) takın.

**8**. Su geçebilmesi için tüm hortumları düzgün açın.

**9**. Vanayı açacak olan Nozulu tutanla haberleşip vana kelebeğini sola çevirerek açın

**10**. Nozuldan püsküren suyu yanan yüzeye püskürtün ( Kumandalı nozulda duruma göre jet-sisleme

durumuna ayarlayın )

**11**. Elektrik, metal ve sıvı yangınlarına su ile müdahale etmeyin

**12**. Yangın tamamen söndüğünden emin olunca nozulları söküp hortum içinde ki suyu boşaltıp kurutun

**13**. Yangın hortumlarını yangın dışında kesinlikle kullanmayın.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ………………………………………………………………………………….sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim**.