**ELEKTRİK PANOSU KULLANIM TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yerleşkelerinde, elektrik panolarının nasıl işletileceğinin asgari şartlarını açıklar. İş sağlığı ve güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkeleri, elektrik panolarında çalışan personelin elektrik panosu kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur.

**4. SORUMLULUKLAR:** Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkeleri bünyesinde elektrik panoları bulunduran tüm birimler ve görevli personel sorumludur.

**5. UYGULAMA**

• Yetkili değilseniz, panoya müdahale etmeyiniz.

• Panoya müdahaleden önce gerekli iş izinleri alınmış olmalı, kilitleme ve etiketlemeler yapılmalıdır.

• Panoya müdahale edecek kişinin, 1000 volt kadar dayanıklı elektrik eldiveni, izoleli iş ayakkabısı kullanması gerekmektedir.

• Enerjiyi bir önceki istasyondan kesmeden panoda işlem yapmayınız.

• Pano önünde yalıtkan paspas bulunmalı; Müdahaleler süresince kullanılmalıdır.

• Müdahale sırasında, bölge emniyet şeridi ile çevrilmeli; yetkisiz kişilerin bölgeye girişleri önlenmelidir.

• Her ne olursa olsun, pano kapağı açıkken, çalışma alanı terk edilmemelidir.

• Çalışma bölgesinde, elektrik yangınlarında kullanılabilecek uygun ve çalışır yangın söndürücü bulundurulmalıdır.

• Kaçak akım rölelerini iptal etmeyiniz.

• Prizlerde çıplak uçlu kablo bağlamayınız, erkek fiş kullanınız.

• Statik bağlantı ve topraklamayı mutlaka yapınız.

• Topraklaması ve izolesi olmayan alet makine ekipman kullanmayınız.

• Yetkili değilseniz, kablo ve elektrik aksamına asla dokunmayınız.

• Arızalı elektrik tesisatını, elektrikli el aletlerini, makineleri ve ekipmanları kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

• Çalışma bittikten sonra, pano kapağı kilitlenmeli; bölgenin ve panonun güvende olduğu kontrol edildikten sonra çalışma alanı terk edilmelidir.

 •İşiniz bitince prizlerde takılı cihaz ve kablo bırakmayınız.

|  |
| --- |
| 112 ACİL |
| **YETKİSİZ MÜDAHALELER YASAKTIR** |
| **!!! DİKKAT !!!****ÖLÜM TEHLİKESİ** |
| **ELEKTRİK İŞİNİELEKTRİKÇİYE BIRAK** |
| **ELEKTRİK İLE İLGİLİ HER DURUMDA****ARANACAK KİŞİ: .………………………....****…….…………… Tlf: 0 (……) ……….....…** |

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**