**ATÖLYELERDE ÇALIŞMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, atölyelerde çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde atölyelerde çalışan personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**Genel Güvenlik**

* İş haricinde ve izinsiz hiçbir makine çalıştırılmamalı, şüpheli konular daima yetkiliye sorulmalıdır.
* İş için en uygun takımlar kullanılmalıdır.
* Yıpranmış ve körleşmiş takımlar hemen değiştirilmelidir.
* Kullanılmayan takım ve malzemeler makinelerin ve iş masasının üzerinde bırakılmamalıdır.
* Atölye içi, makineler ve çevreleri her zaman temiz ve düzenli tutulmalıdır.
* Tezgâh çalışırken başından uzaklaşılmalıdır.
* Basınçlı hava doğrudan ne kendimize ne de başkasına tutulmamalıdır. Basınçlı hava tehlikelidir ve öldürücü olabilir.

**Kişi Güvenliği**

* Küçük bile olsa her olay derhal yetkiliye bildirilmelidir.
* Koruyucu gözlük ve şapka takılmalı, koruyucu ayakkabı giyilmelidir.
* İş başında mutlaka iş elbiseleri giyilmeli ve düğmeleri ilikli olmalıdır.
* Gömleklerin kolları ya ilikli olmalı ya da kıvrılmalıdır.
* Tezgâh çalıştırılmadan önce bütün koruyucuların yerlerinde ve iş görebilecek durumda olmaları sağlanmalıdır.
* Tezgâh çalıştırılmadan önce, tezgâhın ve çevresinin temizlik kontrolü yapılmalıdır.
* Keskin kenarlı parçalara, çapak ve pürüzlere dikkat edilmelidir. Bitmiş iş parçaları çapaklı ve keskin kenarlı bırakılmamalıdır.
* Her zaman uygun anahtar kullanılmalıdır. Ağzı bozuk anahtar ve takım kullanılmamalıdır.
* Çekiç başlarının gevşek olmamasına dikkat edilmelidir.
* Bir parça taşınırken ve kaldırılırken güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır.
* Çalışırken parmaklarda yüzük, kolda saat bulundurulmamalıdır.
* İş elbiselerinin ceplerinde keskin ve sivri uçlu takım bulundurulmamalıdır.
* Tezgâhın çalışması tamamen durmadan koruyucular kesinlikle açılmamalıdır.
* Tezgâhın kesme sıvısında el yıkanmamalı veya yabancı madde atılmamalıdır. Aksi halde sıvı kirlenmiş ve özelliği bozulmuş olur.
* Makineler temizlenirken ve oluşan talaşlar atılırken fırça ve diğer temizlik aparatları kullanılmalıdır.
* Ağır parçalar tek başına elle kaldırılmamalıdır. Ya kaldırma aracı kullanmalı ya da yardım istenmelidir.
* Eğe ve benzeri takımlar, sapsız olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.
* Çalışan tezgâhın üzerine gereğinden fazla eğilmemeli ve tezgâha dayanılmamalıdır.
* Atölyede çalışırken ilk olarak iş güvenliği kuralları düşünülmeli, çalışılan işin niteliğine göre iş güvenliği tedbirleri araştırılarak önlem alınmalıdır

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**