**KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, kişisel koruyucu donanım kullanması gereken çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde kişisel koruyucu donanım malzemesi kullanması gereken personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

**5. UYGULAMA**

* Yapılan işe göre İş Güvenliği Birimi tarafından gerekli görülen tüm kişisel koruyucu donanımları kullanınız
* Kişisel koruyucu malzemenizi her kullanışta kontrol ediniz ve iyi / sağlam durumda bulundurunuz. Size verilen bu malzemelerin kontrolü, temizliği, korunması ve bakımından kendinizin sorumlu olduğunu unutmayınız. Bozulmuş olanları amirinize danışarak yenisiyle değiştiriniz.
* Beyninizin / kafanızın bir “kumanda merkezi” olduğunu ve giydiğiniz “baretin” düşünmeniz için bir “sembol” olduğunu daima hatırlayınız ve sahada baretsiz dolaşmayınız. Gereken yerlerde (çok rüzgârlı havalarda, yüksekte, kapalı alanlarda, düşey olmayan pozisyonda çalışırken) baretinizde çene bağı bulunmasını sağlayınız ve kullanınız.
* Yüksek yerlerde çalışırken mutlaka paraşüt (tam vücut) tipi emniyet kemeri takınız.
* Korkuluk olmayan yerlerde, düşme tehlikesi olan çalışma alanlarında emniyet kemerinizin güvenlik (lanyarda) uygun bir ankraj noktasına veya “yaşam halatı” na takarak çalışınız.
* Koruyucu malzemenizi gayesinin dışında başka işler için kullanmayınız.
* Sivil ayakkabı ve giysi ile çalışmayınız.
* Çamurlu, altı yağlı botlarla çalışmayınız. Kaymaması için temizleyiniz.
* Koruyucu botunuzun bağcıklarının bağlı olmasına dikkat ediniz.
* Botunuzun çelik burnunu çıkartmayınız.
* Kaynak / oksijenle kesme işlerinde, çapaklı delme işlerinde, dışarıdan havalandırma gerektiren işlerde gerçek koruyuculuk vasfı olan kişisel koruyucu maske ve gerekiyorsa solunum ekipmanı kullanınız.
* Yakın / uzak özel gözlük takıyorsanız üstüne koruyucu gözlük mutlaka takınız.
* Kenar siperlikleri olmayan koruyucu gözlük kullanmayınız.
* Bir başkasının yaptığı kaynak işlemine çıplak gözle bakmayınız.
* Keskin, sivri, sıcak vb. malzemelerle çalışırken mutlaka koruyucu eldivenlerinizi kullanınız.
* Elektrik işlerinde, asit, kostik gibi yakıcı maddelerle çalışırken lastik / kauçuk eldiven giyiniz.
* Eldivenlerinizi yağdan arındırınız.
* Eldivenlerinizin yırtık / yıpranmış olmamasına dikkat ediniz.
* Gürültülü (80 desibel’ in (dB) üstü) ortamlarda ve gürültülü makine- ekipmanlarla çalışırken mutlaka kulak tıkaçları / kulaklık kullanınız.
* Duymayı azaltacağından kulak koruyucuları kullanırken vinçlere ve uyarılara dikkat ederek çalışınız.
* Yırtık, sarkık, bol, yağlı elbiselerle çalışmayınız.
* Elektrik işlerinde izoleli eldiven ve ayakkabı kullanınız.
* Başın Korunması için; baş için tehlikeli olan takım, yapı malzemesi, iskele parçaları gibi sert parçaların düşme tehlikesi olan yapı işlerinde, vinç hareket sahasındaki işlerde, sıva işlerinde, iskele kurma ve sökme işlerinde, kanal, çukur, delik ve temel açma işlerinde, vinçlerle yükleme ve boşaltma işlerinde, taşıma, yükleme ve istif işlerinde, çelik montaj işlerinde mutlaka baret kullanılacaktır.
* Gözleri korumak için; çapaklı işlerde, talaş çıkaran işlemlerde, kaynak / kesme işlerinde, spiral motor ile çalışırken, demir kesme işinde, cıvata ve perçinlerin sıyrılmasında / çıkartılmasında, püskürtme işlerinde, beton, tuğla, taş kırma / delme işlerinde, basınçlı hava ile çalışmalarda, aşındırıcı ve yakıcı boyalarla çalışmalarda, badana işlerinde, aşındırıcı, yakıcı ve zehirli maddelerle çalışmalarda, tabanca ile perçin yaparken mutlaka koruyucu gözlük veya yüz maskesi kullanılacaktır.
* Elleri korumak için; sapanlama ve el ile kaldırıp taşıma, kesme, keskileme, çekiçleme işleri, ağır veya keskin kenarları olan parçaların montaj ve demontaj, temizleme işleri, paslı malzemelerin taşınması ve temizlenmesi işleri, elektrik işlerinde gerilim altındaki çalışmalarda, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işe uygun koruyucu eldiven kullanılacak; döner aksamlı makine ve tezgahlarda çalışırken kesinlikle eldiven kullanılmayacaktır.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**