**İSKELELERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, iskele üstünde belirli yüksekliklerde çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde iskelelerde belirli yüksekliklerde çalışan personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**Sıpa İskelelerde alınacak güvenlik önlemleri:**

Bu güvenlik önlemleri yüksekliği 150 cm’den alçak yerler için dikkate alınacaktır. Sıva ve hafif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır:

* İskele genişliği 50 cm’den az, yüksekliği 120 cm’den çok, platformların kalınlığı 5 cm’den ve genişliği 40 cm’den az, iskele kirişleri ve bacakları 5x10 cm kesitinden küçük, takviye için kullanılacak çapraz ve düz bağlantılar 2,5x10 cm kesitinden küçük olmayacaktır.
* Duvar işlerinde veya 150 cm’den yüksekte yapılacak işlerde kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır:
* Genişlikleri 125 cm’den fazla olmayacaktır.
* Yükseklikleri 300 cm’den fazla olmayacaktır.
* Platform kalınlığı 5 cm’den az olmayacaktır.
* İskele bacak ve kirişleri 10x10 kesitinden küçük olmayacaktır.
* Takviye ve çaprazlar 2,5x15 cm veya 5x10 cm kesitinden küçük olmayacaktır.

**İskelelerin Sökümü yapılırken alınacak güvenlik önlemleri:**

Bu güvenlik önlemleri yüksekliği 150 cm’den yüksek yerler için önemle dikkate alınacaktır.

* İskelelerin sökülmesine daima en üst kısımdan başlanacaktır.
* Sökülmüş olan malzeme, hangi yükseklikten olursa olsun, aşağıya doğru atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli bir şekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir.
* İskele inşa edilirken olduğu gibi, sökülürken de işçiler mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri takacaklardır. Kemerlerin kancaları sökülürken gevşeyecek yerlere takılmayacaktır.
* İskelelerin bina bağlantıları, kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya doğru sırayla sökülecektir.
* Söküm başlamadan önce, herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınmayacaktır. Ancak söküme başladıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla, iki dikme arasındaki korkulukların alınması mümkün olabilecektir.

**Çalışma ve Yük Sepetleri**

* Çalışma sepeti, yalnızca emniyetli çalışma platformu yapılamayan yerlerde kullanılacaktır.
* Sepetin korkulukları en az 110 cm olacaktır.
* Sepetin tüm testleri (kaynak, yük vb.) yapılmış olacaktır.
* Sertifikalı olmayan sepetler kullanılmayacaktır.
* Çalışma sepetinde mutlaka etek tahtası olacaktır.
* Vinç kancasına ayrı bir sapan takılacak ve sepet bu sapana takılacaktır.
* Sepet üzerinde çalışan personel mutlaka emniyet kemeri kullanacaktır.
* Sepet içinde ayakta durulacak, kesinlikle sepet korkuluklarına çıkılmayacaktır.
* Çalışma sepetine bir halat bağlanarak, aşağıdan kontrol edilmesi sağlanacaktır.
* Vince eğitimli bir personel işaret verecektir.
* Çalışma sepetinin altında kalan bölge insan trafiğine kapatılacaktır.
* Sepetin üzerinde güvenli taşıma kapasitesi mutlaka yazılı olacaktır.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**