**LOADER KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, loader kullanan çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde loader kullanan personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

**5. UYGULAMA**

* Makineyi sadece yetkili operatörler kullanacaktır.
* Aşırı yorgunken, uykuya neden olan ilaçlar alıyorsanız, alkol ve ilaç etkisi altındayken kullanmayınız.
* Çalışma şartlarına uygun elbiseler giyin (Baret, Eldiven, Çelik burunlu ayakkabılar), bol veya sarkık kıyafetler ekipman veya kumanda levyelerine takılabilir.
* Ekipman ile kumanda levyelerine takılabilecek veya elektrikli parçalarla temas etmesi durumunda kısa devre yaptırıp, yangına neden olabilecek ziynet eşyaları takmayınız.
* Makineden inerken veya binerken, elinizde asla alet veya başka nesneler taşımayın.
* Yalnızca basamak ve el tutamakları bulunan yerlere tırmanın veya basın.
* Asla hareket halindeyken veya durduğu sırada makineden atlamayın.
* Yetkili olmayan personelin makineye binmesine izin vermeyin.
* Güvenlik malzemelerinin yerini ve kullanma yöntemlerini öğrenin (yangın söndürücüler, acil aranacak telefon numaraları)
* Makinenin üzerinde kimsenin çalışmadığından veya makinenin altında kimsenin bulunmadığından emin olmak için etrafında dolanın.
* Çalıştırmadan önce makineyi günlük olarak kontrol edin. (Aynaları, lastikleri, yakıt kaçakları vb.)
* Park freni, kumanda levyesi kilidi, vites kolu, geri vites alarmı vb. gibi çalışır durumda olduğundan emin olun.
* Etrafındaki kişileri çalışma alanından uzaklaştırın.
* Bakım ve onarım işlemlerini yalnızca bunun eğitimini almış yetkili personel tarafından yapılacaktır.
* Lastikleri önerilen basınçlardan fazla şişirmeyin.
* Hız, yükleme ve boşaltma limitlerine uyulacaktır.
* Geri geri çalışmalarda geri alarm sesinin yeterli ve sürekli operatör tarafından kimsenin olunmadığından emin olunmalıdır.
* Suya girilecekse gizli tehlikelerin olmadığından emin olunmalıdır.
* Karanlık, sis gibi hava koşullarında yeterince ışık kullanın, flaşör veya ikaz lambalarını kullanın, hızı azaltın, düzenli aralıklarla durup, çalışma alanını inceleyin.
* Park frenini değil, servis frenini kullanarak makineyi düz bir zeminde durdurun.
* Ataçmanı yere indirip, park frenini çekin.
* Bakım ve onarım işlemlerini yalnızca bunun eğitimini almış yetkili personel tarafından yapılacaktır.
* Yakıt alırken asla sigara içmeyin ve açık alevle yaklaşmayın.
* Yanıcı maddeleri sıcak motor parçalarının bulunduğu yerlerden uzak tutun.
* Parçaları temizlerken asla gaz veya dizel benzin gibi yanıcı çözücülerle kullanmayın.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**