**DAİRE TESTERE KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, daire testere kullanan çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde daire testere kullanan personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu, Makine Emniyet Yönetmeliği, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

**5. UYGULAMA**

* Daire testereyi kullanan kişiler bu konuda tecrübeli olmalıdır.
* Dairesel testere ile çalışmaya başlamadan önce kişisel koruyucu donanımlardan koruyucu gözlük, kulaklık/ kulak tıkacı maske veya yüz siperleri, çelik burunlu ayakkabı kullanılmalıdır.
* Kesilecek parça yerine dengeli oturtulmalıdır.
* Kesilecek parça ile kullanıcı arasında bir muhafaza var ise görüşü engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
* Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin dairesel testereden yeterince uzakta olmasına dikkat edilmelidir.
* Kesilen parça kopma aşamasında savrularak fırlayabileceğinden serbest vaziyette bırakılmamalıdır.
* Talaş emiş sistemleri aktif olarak kullanılmalıdır.
* İşin çabuk bitirilmesi amacı ile hızlı kesim yapmanın testereyi zorlayacağı ve bu nedenle testere dişlerinin kırılmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Kırılan testere dişi çevreye savrulup zarar verebileceği gibi, eksik diş ile çalışan daire testere, kesilmekte olan parçanın yerinden savrulmasına neden olabilecektir.
* Dişi kırık daire testere derhal değiştirilmelidir. Daire testere dişleri keskinliğini kaybetmiş ise değiştirilmelidir.
* Makine başında cep telefonu kullanılmamalıdır. Sigara içilmemelidir.
* Testere hareketi durmadan, çalışan tezgâh başından ayrılmamalıdır.
* Makine koruyucuları kesinlikle çıkartılmamalıdır. (testere üstü koruyucu, kayış kasnak koruyucu kapakları vb.)
* Makinenin arızalanması durumunda kesinlikle çalışan tamir etmeyecektir. Bu makineyi tamir edecek kişiye haber verilecektir. Eğer kişi işveren tarafından bakım ve tamir yapmaya yetkili ise bu işi yapmalıdır.
* Bakım- arıza işi yapılırken çalışan makinenin elektrik bağlantısı kesilmeden ve mekanik aksamın hareketi durmadan müdahalede bulunulmamalıdır.
* Çalışırken bir başka çalışan ile şakalaşılmamalıdır.
* Çalışırken, yüzük, kolye vb. takılar takılmamalıdır. Çalışanın saçı uzun ise bağlayıp toplamalı ve baret kullanmalıdır.
* Bol elbise giyilmemeli, dar elbise giyilmelidir. Eldiven giymemelidir.
* Makine etrafına malzeme konulmamalıdır. Çalışan kolay hareket etmelidir.
* Acil bir durum olduğunda, makine ACİL DURDURDURMA BUTONU ile durdurulur.
* Acil bir durumda yaralanma, yangın vs. bir üst amire haber verilmelidir.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**