**BOYA İŞLERİNDE ÇALIŞMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, boya işlerinde çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde boya işlerinde çalışan personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

**5. UYGULAMA**

* Boya yapacak olan işçiler bu iş için yeterli sağlık şartları ve yeterli bilgiye sahip olacaktır, bu işçilerin akciğer röntgenlerinin önceden çekilip kontrol ettirilmiş olması gerekmektedir. Boya yapılacak kapalı alanlarda gaz ölçümü yapılacak. Uygunsa içeri girilecektir.
* Boya işlemine başlamadan önce gerekli yangın söndürücüler o bölgede hazır bulundurulacaktır. (Hortumlar, köpük, karbondioksitli söndürme cihazı) Boya yapılan bölgede gereğinden fazla işçi bulunmayacaktır. Boya İşlemi yapılırken denizin ve çevrenin etkilenmemesi için havuzun deniz ve kara tarafının etkin şekilde brandalanması yapılacaktır.
* Boyaya başlamadan önce Boya İşleri İş Bildirim Formu doldurularak boyanın yapılacağı yer ve saati İSG birimine yazılı olarak bildirilir. Boyaya başlamadan önce ve boya işlemi sırasında İSG sorumlusu tarafından boya işleri kontrol formu doldurulacak ve çalışma kontrol edilecektir.
* Boya yapılan yerin yakınında hiçbir sıcak işlem (kaynak, taşlama, hamlaçla kesim, zımpara, kıvılcım çıkarabilecek çekiç vb. çalışmalar) yapılmayacaktır. Boya kutuları biriktirilmeyecektir. Boya kutularının kapakları açık halde asla bırakılmayacaktır
* **Boya yapılan yerde sigara içilmeyecektir.** Boya yapan işçiler dinlenme esnasında da sigara içmemeye özen göstermeli, ısısı yüksek olan ısı kaynaklarından ve açık alevden uzak durmalıdırlar.
* Üretim alanında gerekenden fazla boya ve diğer kimyasal maddeler bulundurulmayacak, ihtiyaç olunan kadar kimyasal madde çalışma alanına getirilecektir. Boya yapılan yerler ve etrafı her zaman temiz tutulacaktır.
* Boya yapılacak olan kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlanacak, ondan sonra boya işlemine başlanacaktır. Kapalı alanlarda boya yapılırken, kullanılan havalandırma fanının motoru ve açma şalteri (anahtarı) bölgenin dışına koyulacaktır.
* **Tabanca boyacılığında kullanılan tabancanın elektrik topraklamasının yapılması gerekmektedir.**  
  Kapalı alanlarda tek başına boya yapılmayacak, muhakkak gözlemci bulundurulacaktır. Kapalı alanlarda boya yapılırken bölge yeterince aydınlatılacak ve aydınlatma da daima 24Volt elektrik kullanılacaktır.
* Kullanılan kimyasaldan etkilenen veya fenalaşan kişi efor sarf ettirilmeden temiz havaya çıkartılacak ve sağlık birimine ulaştırılacaktır. Eski boyaların çıkarılma ve temizleme işleri için, açık alev veya parlayıcı maddeler kullanılmayacak, bu iş için özel boya sökücüler kullanılacaktır.
* Rüzgârlı yerlerde boya yapılırken, sırt rüzgâra dönük olarak (rüzgârı arkasına alarak) çalışılacaktır. Bez parçası ve yabancı maddeler yere atılmayacaktır. Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.
* Kapalı alanlarda hava beslemeli maske kullanılacak, açık havada yapılan boya işleminde ise tam kapalı ya da yarı kapalı yüz maskesi kullanılacaktır. Tank veya kapalı alanlara girmeden önce içerdeki havanın solunuma elverişli olduğundan emin olunacaktır.
* Boya yapılan bölgede gerekli uyarılar yapılacaktır. Boya yapılan tankın önüne “tankta boya vardır sıcak çalışma yapmayın” yazısı asılmalıdır. Boya işlemi bitiminde bölge temizlenecektir.
* Boş boya tenekeleri sahada biriktirilmeyecek, hiçbir amaçla kullanılmayacak ve tehlikeli atık depo alanında ilgili yerde depolanması için ilgili noktalarda geçici olarak depolanacaktır.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**