|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **T.C.**  **AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSTİESİ CİHAZ KULLANIM TALİMATI** | Doküman No | : | TLM-009/5 |
| İlk Yayın Tarihi | : | 26.02.2024 |
| Revizyon Tarihi | : |  |
| Revizyon No | : | 00 |
| Sayfa | : | 1/1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKG CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | | |
| **Cihazı Adı** | | **: ASPEL ASCARD GREEN** |
| **Cihazın Markası/Modeli** | | **: CE0-419** |
| **Cihazın Seri Numarası** | | **: SN 0419** |
| **Cihazın Özellikleri** | | **: 12 DERİVASYONLU EKG** |
| **Cihazın Kullanıldığı Birim : İlk ve Acil Yardım Programı** | | |
| 1 | Açmak için “on” tuşuna basınız | |
| 2 | Görüntüde parazit oluşumunu engellemek için “filter” tuşuna basınız | |
| 3 | Derivasyonları ayarlamak için 1/3 numarasına basınız | |
| 4 | Hastanın göğüs ve ektremite derivasyonlarını yerleştiriniz | |
| 5 | Cihaz üzerinde “start” tuşuyla görüntüleme yapılır. | |
| 6 | “Ok” tuşuna basarak yazdırma işlemini yapınız | |
| 7 | İşlem bittikten sonra “of” tuşuna basarak kapatınız | |
| 8 |  | |
| 9 |  | |
| 10 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |